Grębocice, 14.02.2022 r.

RI.271.1.2022

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

**NR RI.271.1.2022**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: **Budowa drogi łączącej Grębocice i Kwielice.**

**W dniu 09.02.2022 r. wpłynęło następujące pytanie do SWZ:**

1. Dot. Poz. 69

Dotyczy uzgodnienie/projektu zabezpieczenia sieci wodociągowej na czas wykonywania robót. Prawdopodobnie uzgodnienie z ZGK zostało nieprawidłowo zeskanowane. Prosimy o informacje dotyczące średnicy wodociągu, miejsce jego występowania oraz jakie rury przewidziane są do zabezpieczenia sieci.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z mapą do celów projektowych w obrębie projektowanego pasa drogowego znajdują się sieci wodociągowe o średnicy 800 mm 700 mm i 160 mm, zgodnie z uzgodnieniem prace w pobliżu sieci należy wykonywać ręcznie oraz sieci należy wyposażyć w rury osłonowe.***

***Długość przebiegu sieci w granicach projektowanego pasa drogowego wynosi :***

***średnica 800 mm ok 21 m***

***średnica 700 mm ok 21 m***

***średnica 160 ok 29 m***

**W dniu 10.02.2022 r. wpłynęło następujące pytanie do SWZ:**

1. Dot. Poz. 58

Prosimy o wskazanie technologii wykonania oznakowania poziomego wg stałej organizacji ruchu (cienkowarstwowe/grubowarstwowe) zarówno znaków w pasie drogi jak i symboli na ścieżce rowerowej.

***Odpowiedź:***

***Oznakowanie należy wykonać zgodnie z SST jako cienkowarstwowe.***

Wójt Gminy Grębocice

/-/ Roman Jabłoński