Grębocice, 28.02.2022 r.

RI.271.7.2022

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

**NR RI.271.7.2022**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: **Budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym w Grębocicach ul. Irysowa – etap 4.**

**W dniu 23.02.2022 r. wpłynęły następujące pytania do SWZ:**

1. Jaka jest powierzchnia nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych oraz na jaką odległość należy wywieźć płyty? (poz. 6 przedmiaru robót branży drogowej).

***Odpowiedź:***

***W poz. 6 należy przyjąć powierzchnię 1230 m2 oraz wywóz do 6 km.***

1. Jaka jest powierzchnia warstwy piasku, gr. 30 cm do usunięcia? (poz. 7 przedmiaru robót branży drogowej).

***Odpowiedź:***

***W poz. 7 należy przyjąć powierzchnię 20 m2.***

1. Jaka jest powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej do rozebrania, czy z podbudową, jeżeli tak to jaką? (poz. 8 przedmiaru robót branzy drogowej).

***Odpowiedź:***

***W poz. 8 należy przyjąć pow. 20 m2, rozebranie kostki bez rozbierania podbudowy.***

1. Jakie drzewa należy nasadzić? (poz. 31 przedmiaru robót branży drogowej).

***Odpowiedź:***

***Klon kulisty szczepiony obwód 8-10 cm.***

***W dniu 24.02.2022 r. wpłynęły następujące pytania do SWZ:***

1. Według opisu technicznego branży drogowej zawartego w projekcie budowlanym strona 12: „[…] Warunki wodne określono jako korzystne dla potrzeb budownictwa – wody gruntowe poniżej 3,00 m p.p.t. „.

Informacja zawarta w opisie technicznym branży sanitarnej projektu technicznego jest sprzeczna – strona 12 „[…] Poziom wód gruntowych zalega na głębokości od 1,0 m do 1,7 m pod poziomem terenu.”

Proszę o udostepnienie kopii badań gruntowo-wodnych, o których mowa w projekcie branży drogowej.

***Odpowiedź:***

***Poziom wód gruntowych należy przyjąć z projektu drogowego tj. wody gruntowe poniżej 3,00 m p.p.t.***

1. Proszę o wydłużenie terminu składania ofert do czasu wyjaśnienia powyższych rozbieżności.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.***

1. Dot. Poz 6-8 przedmiaru branży drogowej.

Czy Zamawiający jest w stanie określić ilość robót związanych z rozbiórkami nawierzchni z kostki oraz płyt betonowych oraz usunięciem warstwy piasku gr.30 cm? Jednostka miary w przedmiarze nie pozwala na dokładnie określenie obmiaru w.w. robót i prawidłowej wyceny pozycji.

***Odpowiedź:***

***Zgodnie z odpowiedzią na pytania 1-3.***

Wójt Gminy Grębocice

/-/ Roman Jabłoński